**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕНА ПОСТАВКУ**

топлива

*(наименование)*

|  |
| --- |
| 1. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**
 |
| Содержание технических требований | Эскиз (ссылка на эскиз)  |
| 123 | **Дизельное топливо:****Летнее ДТЛ****Зимнее ДТЗ****Керосин****Бензин** | **Согласно ГОСТУ 325011-2013**Летнее дизельное топливо применяется при температуре от 0С градусов и выше.Плотность: не более 860 кг/мТемпература вспышки : 55 СТемпература застывания: -5С**Согласно ГОСТУ 325011-2013**Зимнее дизельное топливо применяется в диапазоне отрицательных температур от 0С до -30СПлотность: не более 840 кг/мТемпература вспышки: 55СТемпература застывания: -35С**Согласно ГОСТУ 10227-86**Керосин ТС-1**Согласно ГОСТУ 32513-2013**АИ92 и АИ95 и АИ80 |  |

|  |
| --- |
| 1. **ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ**
 |
| Адрес поставки | - ООО «ДСК-Производство», обособленное подразделение Управление производственно-технологической комплектации, местонахождение: 123007, г. Москва, ул. 5-я Магистральная, д. 4;- ООО «ДСК-Производство», обособленное подразделение Краснопресненский завод железобетонных конструкций, местонахождение: 123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 2;- ООО «ДСК-Производство», обособленное подразделение Ростокинский завод железобетонных конструкций, местонахождение: 129343, г. Москва, ул. Амундсена, д. 2;- ООО «ДСК-Производство», обособленное подразделение Хорошевский завод железобетонных конструкций, местонахождение: 123007, г. Москва, 3-ий Хорошевский проезд, д. 3а;- ООО «ДСК-Производство», обособленное подразделение Тушинский завод железобетонных конструкций, местонахождение: 125371, г. Москва, Строительный проезд, д. 9;- Строительные объекты города Москвы и Московской области в соответствии с ведомостью объёма.-ООО «ДСК-Производство», обособленное подразделение Новохохловский завод железобетонных конструкций, местонахождение: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 89, стр. 3 |
| Период поставки | 12 месяцев с момента проведения тендера |
| Интервал поставки | Согласно графика монтажа, по размещённым заявкам (заказывается по письмам от Монтажных управлений на строительные объекты и заводы) |
| Срок поставки после выдачи заявки | 7 дней |
| Размер партии (min/max) | В зависимости от потребности |
| Упаковка  | - |
| Тип транспорта | Автотранспорт  |
| Ограничения по способу выгрузки/погрузки | Машина должна быть оборудована насосами и шлангами для перекачки топлива и керосина в емкости для хранения и со счетчиком, для контроля слива |
| Наличие сертификатов (перечислить) | Сертификат качества, паспорт и другие документы, удостоверяющие качество |
| Особые условия | Поставка в специализированном транспорте. При получении топлива производится многократный контроль . ( Весы, счетчик, метрическая линейка)Бензин заправляют на бензозаправках. |