**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) №2**

на выполнение комплекса работ

 **разработка котлована**

 объекта Многоквартирные дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (в том числе помещениями дошкольных групп) и подземными гаражами по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, земельные участки 37А/1, 37/4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень основных данных****и требований** | Данные по объекту |
|  | Наименование объекта | Многоквартирные дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (в том числе помещениями дошкольных групп) и подземными гаражами |
|  | Местонахождение объекта | Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, земельные участки 37А/1, 37/4 |
|  | Основание для выполнения работ | Договор между Заказчиком и Генеральным подрядчиком  |
|  | Заказчик | ООО «ФСК Девелопмент» |
|  | Генеральный подрядчик | АО «МСУ-1» |
|  | Сведения о выполняемых работах | Выполнение полного комплекса работ по разработке котлована объекта с вывозом,на полигон (с учётом возможных ж/б включений).**Работы ведутся в следующей последовательности:**В соответствии с:1. ПОС
2. ППР
 |
|  | Описание и основные виды работ  | Работы подготовительного периода в соответствии с ПОС (пункт мойки колёс, ограждение строительной площадки, временные дороги и т.д.) обеспечиваются Генподрядчиком.Перед началом производства работ разработать ППР на разработку грунта котлована с увязкой его со смежными видами работ по устройству свайного поля методом ударного погружения, БНС и стены в грунте, согласовать его в установленном порядке. Производство работ по устройству котлована, вести в соответствии с проектной документацией, СП 45.13330.2017, требованиям СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» (актуализированная редакция), ВСН 200-83, а также в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.Механизированную разработку грунта вести с недобором 0,1 м. с последующим добором грунта для устройства бетонной подготовки вручную.По окончанию работ передать поверхность дна котлована под устройство бетонной подготовки.Передачу разбивки осей и вертикальных отметок обеспечивает Генподрядчик.Генподрядчик оказывает содействие подрядчику в оформлении разрешения на перемещение грунта в Департаменте строительства города Москвы и определении полигона складирования разработанного грунта.Предоставление исполнительной документации в полном объеме, согласно существующей нормативно-технической документации, а также требований Мосгосстройнадзора (исполнительные съемки, лабораторные заключения, талоны на вывоз отходов, акты скрытых работ, паспорта, сертификаты санитарно-эпидемиологические заключения на применяемые материалы).Объемы, указанные в приложении к данному ТЗ, подлежат обязательному пересчету согласно имеющейся проектной документации. В случае несоответствия объемов необходимо направить свои замечания в адрес технического заказчика до проведения тендера. В случае отсутствия замечаний, после проведения тендера заявление по корректировке объемов приниматься не будут.Контактная информация:Во время выполнения Работ на территории строительной площадки Исполнитель обязуется производить уборку строительного мусора, постоянно поддерживать порядок и чистоту на выделенной территории производства работ, осуществлять вынос и вывоз образовавшегося мусора за пределы строительной площадки.Комплектация оборудованием и материалами выполняется Исполнителем в счет цены договора.Исполнитель осуществляет доставку, разгрузку и подачу материалов и оборудования к месту производства работ с использованием собственных грузоподъемных механизмов.Складирование материала и оборудования в соответствии с действующими нормами и на специально отведенной территории.Бытовые помещения поставляются и подключаются к временным инженерным сетям субподрядной организацией.Подключение бытовок к временным инженерным сетям обеспечивает Генподрядчик.Для выполнения Работ Исполнитель предоставляет свой инструмент, технологическую оснастку, строительные леса и лестницы, рабочую силу, расходные материалы, машины и механизмы, необходимые для выполнения Работ. |
|  | Противопожарные мероприятия | Предусмотреть, согласно действующих норм. |
|  | Перечень исходной документации | * Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения». Часть 1. Ограждение котлована. Книга 1. Жилой комплекс №1. Шифр: ВШ37-П-ОК1;
* Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения». Часть 1. Ограждение котлована. Книга 2. Жилой комплекс №1. Шифр: ВШ37-П-ОК2;
* Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Шифр: ВШ37-П-ООС1
* Инженерно-геологический отчет.
* Инженерно-геодезическая съемка.
 |
|  | Требования и особые условия к выполнению работ | **Требования к исполнителю работ:**Наличие действующего свидетельства о допуске к производству данного вида работ, выданного СРО с обязательным содержанием допуска к видам работ по предмету данного тендера, утвержденного приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 №624 с изменениями, внесенными приказом Министерства регионального развития РФ от 23.06.2010г № 294.Подрядчик, как отходоперевозчик, должен быть зарегистрирован в АИС «ОССиГ» как участник информационного взаимодействия. Для осуществления оперативного контроля за перемещением транспортного средства и передачей данных телеметрии в АИС «ОССиГ» транспортирование отходов строительства должно производиться специализированным транспортом, который оборудован системой глобальной спутниковой навигации и радиотехническим средством слежения. Транспортные средства оснащаются системой глобальной спутниковой навигации и радиотехническим средством слежения за счет отходоперевозчика. Необходимо обеспечить передачу телеметрических данных в соответствии с Техническими условиями по подключению транспортных средств к Информационной среде.Исполнитель обязан обеспечить необходимым количеством обученного и аттестованного персонала, имеющего право выполнения специальных работ, а также ИТР с правом быть производителями и руководителями работ. Персонал Исполнителя для выполнения данных видов работ должен иметь:- действующие удостоверения и копии протоколов проверки знаний по охране труда;- действующие удостоверения по пожарной безопасности;Все допуски должны заканчиваться после окончания выполнения Работ, предусмотренных настоящим техническим заданием.Для выполнения Работ персонал Исполнителя должен быть укомплектован средствами индивидуальной защиты, разрешенными к применению при выполнении работ.Привлечение иностранной рабочей силы возможно при условии предоставления полного пакета документов согласно действующего законодательства.Изделия и материалы, а также комплект инструментов и оборудования для производства работ должны быть укомплектованы технической документацией и сертификатами в полном объеме, предусмотренном СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 68.13330.2011 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.Испытательное оборудование и средства измерений, которые будут применяться для выполнения работы, должны иметь паспорта и действующие свидетельства поверки.Во время выполнения работ на территории строительной площадки Подрядчик обязуется производить уборку строительного мусора, постоянно поддерживать порядок и чистоту на выделенной территории производства работ, осуществлять вынос и вывоз образовавшегося мусора за пределы строительной площадки.Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, применяемых им для выполнения работ, будут соответствовать спецификациям, указанным в рабочей документации и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.Подрядчик осуществляет доставку, разгрузку и подачу материалов и оборудования к месту производства с использованием собственных грузоподъемных механизмов.Складирование материала и оборудования в соответствии с действующими нормами и на специально отведенной территории.Ответственность за соблюдение правил безопасности персоналом Подрядчика, при работе на объекте, несет Подрядчик.Для выполнения работ Подрядчик предоставляет свой инструмент, технологическую оснастку, строительные леса и лестницы, рабочую силу, расходные материалы, машины и механизмы, необходимые для выполнения работ.Подрядчик ведет на протяжении всего времени производства работ оформление специальных журналов, проведение лабораторных исследований и испытаний оборудования, с предоставлением технических отчетов.Все изменения, вносимые в рабочую документацию, необходимо согласовывать с Проектировщиком, Заказчиком, Генподрядчиком и при необходимости, с эксплуатирующей организацией.Замена предусмотренных проектом материалов и составов допускается только по согласованию с Заказчиком и Проектировщиком.Подрядчик обязан выполнять требования, предъявляемые представителем Заказчика и организации, ведущей авторский надзор за проведением работ на объекте, а также требования уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов, если эти требования не противоречат действующим нормативным документам, данному техническому заданию и основным решениям рабочей документации. Исполнитель согласен на включение в договор указанных выше требований, а также на заключение договора по форме Заказчика.**Дополнительные требования:*** Подрядчик самостоятельно обеспечивает места для размещения своих рабочих на период производства работ (проживание на объекте ЗАПРЕЩЕНО)
* Поставка и разгрузка оборудования, осуществляется силами и механизмами субподрядчика.
* Исполнитель ведет на объекте общий журнал работ (по форме КС-6), оформляет другую производственную и исполнительную документацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
* точки подключения воды и электроэнергии предоставляются Генеральным подрядчиком с последующей оплатой Исполнителем за использованные ресурсы.
 |
|  | Срок выполнения работ  | Начало – 10.02.2022г.Окончание – 01.04.2022г.Сроки могут уточняться . |
|  | Сдача и приёмка выполненных работ | Приёмка выполненных строительно-монтажных работ производится после подтверждения объемов, выполненных Подрядчиком, с предоставлением пакета производственно-организационной документации, исполнительной документации (сертификаты, паспорта качества на основные и расходные материалы, акты освидетельствования скрытых работ) Заказчику в полном объёме на бумажном носителе в количестве 5 (пяти) экземпляров и на электронном носителе в формате PDF, DWG, MS Excel (реестры), оформленные согласно РД 11-02-2006, действующей нормативной документации, а также требований МГСН; |
|  | Результат работ | После завершения и сдачи работ, Подрядчик обязан предоставить:* Согласованный пакет организационно-производственной документации (ППР, технологические регламенты и т.п.);
* Исполнительную документацию;
* Акт выполненных работ.
 |
| Приложения: 1. Форма коммерческого предложения с объемами работ (ВОР) - 1 экз. (в электронном виде).
2. Проектная документация (в электронном виде) PDF+DWG.
 |

**Согласовано:**

**Руководитель проекта Никоненков А.А.**

**Главный инженер проекта Колотилина М.М.**